4 6 8 10 12 14 16 R_{cut} (A)

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5 0.0

E_{pot} (eV)

E_{pot} + V_{corr}

V_{corr}

E_{pot}