**Hyytiälä, taimikkomittaukset**

**Tarvitaan:**

-GPS, saadaanko vuokrattua?

-tieto taimikoista (MML ortokuva), laseralueen rajat

-aaltomuotodatan tarkastelu, rasterikuvat (1 tai 2 taimikkoa)

**Mittaukset:**

-puulajien erottaminen, eri kokoluokat ja aluskasvillisuustyypit

Koko: 1-6 m

Aluskasvillisuus: 1-3 (karu -> rehevä)

Harva/tiheä latvus

-muut lajit, tyypillisiä kasvilajeja taimikoissa

-erityisesti indikaattorilajit, jotka kertovat hoitotarpeesta

-simuloidut lajit

-vaihtelua lajeihin (esim. tiheä-harva)

Keskikorkeus

Tiheys: 1-5 vai Peittävyys: 0-100

-aluepohjainen, toisistaan poikkeavia taimikoita

2.82 m säde

Kasvupaikka

Keskikorkeus

Runkoluku (luokat 1-500, 501-1000, 1001-1500, ...)

Lisämääreet

-simuloitujen kasvien kuvaus, mittaukset (mm. lehden muoto)