**Hyytiälä, taimikkomittaukset**

**Tarvitaan:**

-GPS, saadaanko vuokrattua?

-tieto taimikoista (MML ortokuva), laseralueen rajat

-aaltomuotodatan tarkastelu, rasterikuvat (1 tai 2 taimikkoa)

**Mittaukset:**

-puulajien erottaminen, eri kokoluokat ja aluskasvillisuustyypit

 Koko: 1-6 m

 Aluskasvillisuus: 1-3 (karu -> rehevä)

 Harva/tiheä latvus

-muut lajit, tyypillisiä kasvilajeja taimikoissa

 -erityisesti indikaattorilajit, jotka kertovat hoitotarpeesta

 -simuloidut lajit

 -vaihtelua lajeihin (esim. tiheä-harva)

 Keskikorkeus

 Tiheys: 1-5 vai Peittävyys: 0-100

-aluepohjainen, toisistaan poikkeavia taimikoita

 2.82 m säde

 Kasvupaikka

 Keskikorkeus

 Runkoluku (luokat 1-500, 501-1000, 1001-1500, ...)

 Lisämääreet

-simuloitujen kasvien kuvaus, mittaukset (mm. lehden muoto)